**УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ**

**ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ІНСТРУКЦІЯ № ПБ-1**

**Програма проведення вступного протипожежного інструктажу**

**м. Ізюм**

**2017**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління освіти

Ізюмської міської ради

Харківської області

від 02.03.2017 № 135

**ІНСТРУКЦІЯ № ПБ-1**

**Програма проведення вступного протипожежного інструктажу**

**1. Правила пожежної безпеки**

Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж. Заходи пожежної безпеки – дії щодо забезпечення пожежної безпеки, у тому числі щодо виконання вимог пожежної безпеки.

Правила пожежної безпеки в управлінні освіти Ізюмської міської ради Харківської області (далі – управління освіти) встановлюються відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №974 від 15.08.2016року «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 1229/29359 від 08.09.2016 року, з метою забезпечення безпечних умов праці та пожежної небезпеки в управлінні освіти.

**2. Причини виникнення пожеж**

2.1. Пожежа – процес неконтрольованого горіння, що спричиняє матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.

2.2. Причинами виникнення пожеж найчастіше є: необережне поводження з вогнем, недотримання правил експлуатації виробничого обладнання та електричних пристроїв, самозаймання речовин і матеріалів, розряди статичної електрики, грозові розряди, підпали. Останні, в свою чергу, поділяються на зовнішні (відкриті), при яких добре проглядаються полум’я і дим, і внутрішні (закриті), що характеризуються прихованими шляхами поширення полум’я.

**3. Вимоги пожежної безпеки**

Усі працівники, які перебувають на території управління освіти, зобов'язані виконувати правила пожежної безпеки, повідомляти керівнику про виникнення пожежі та вживати заходів щодо її ліквідації, порятунку людей і майна.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані відповідно до інструкцій. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та електроприладів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення в пожежобезпечний стан.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження.

Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

3.1. У службових приміщеннях не допускається:

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння;

-курити;

- використовувати легкозаймисті рідини;

 -проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

- вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в тих місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

- захаращувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.

3.2. На виконання вимог Закону України від 22 вересня 2005 року № 2899-IV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» курити дозволено тільки в спеціально відведених місцях.

**4. Первинні засоби пожежогасіння, правила їх використання**

4.1. Первинні засоби гасіння пожежі призначені для того, щоб ліквідовувати невеликі займання та пожежі в початковій стадії силами персоналу відділу освіти, не чекаючи поки прибуде пожежна охорона.

До таких засобів відносять вогнегасники, пожежний інвентар (пожежні відра, ящики з піском, совкові лопати, покривала з негорючого полотна) та пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири та т. ін.).

Використання первинних засобів гасіння пожежі для господарчих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

4.2. Найефективнішим первинним засобом гасіння пожежі є вогнегасник. На кожному поверсі адміністративної будівлі потрібно встановити не менше ніж два переносні (порошкові, водопінні або водяні) вогнегасники.

Додатково належить встановити по одному вуглекислотному вогнегаснику (з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше) в розрахунку на таку площу підлоги:

- на 20 кв. м – в офісних приміщеннях з персональними комп’ютерами, у коморах, електрощитових, вентиляційних камерах та інших технічних приміщеннях;

- на 50 кв. м – у приміщеннях архівів, бібліотек.

**5. Порядок дій у разі виникнення пожежі**

5.1. Негайно повідомити про пожежу відповідального за пожежну небезпеку (назвати місце виникнення пожежі) та повідомити людей, які знаходяться на поверсі, про виникнення пожежі.

Відповідальний оцінює масштаб пожежі і викликає, у разі необхідності, державну пожежну охорону (номер телефону для виклику пожежної охорони 101).

5.2. Повідомити свого безпосереднього керівника.

5.3. Вжити заходів щодо відключення електромережі і забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі від дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електричним струмом.

5.4. Приступити до гасіння пожежі та її локалізації за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

5.5. Винести з кабінету найбільш цінне майно і документи.

5.6. Залишаючи приміщення, закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення.

5.7. По можливості підійти до плану евакуації, відкрити всі евакуаційні виходи і спробувати самостійно вийти з будівлі, а також вивести людей.

5.8. Якщо потрібно надати першу медичну допомогу постраждалим під час пожежі.

**6. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню**

Розводити багаття, розігрівати бітуми та смоли у бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території забороняється. Використання електрозварювальних та інших робіт, пов'язаних з застосуванням відкритого вогню, дозволяється тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов'язки. Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинитися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт та органів пожежного нагляду.

**7. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки**

 За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством. За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації можуть притягатися в судовому порядку до сплати штрафу. Максимальний розмір штрафу не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства.

Розміри і порядок накладення штрафів визначаються чинним законодавством України.

 (посада керівника підрозділу (особистий підпис) (прізвище, ініціали)

 /організації/ - розробника

**УЗГОДЖЕНО:**

Інженер з охорони праці \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (особистий підпис) (прізвище, ініціали)